Приложение 2 к Договору управления

АКТ
о состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме

I.	Общие сведения о многоквартирном доме
	1.
	Адрес многоквартирного дома
	-
	ул. Озерная, дом 1

	2.
	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
	
-
	
86:11:0000000:4564

	3.
	Серия, тип постройки
	-
	индивидуальный

	4.
	Год постройки
	-
	1978

	5.
	Степень износа по данным государственного технического учета
	-
	

	6.
	Степень фактического износа
	-
	

	7.
	Год последнего капитального ремонта
	-
	

	8.
	Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   
	
-
	
нет

	9.
	Количество этажей
	-
	5

	10.
	Наличие подвала
	-
	тех. подполье

	11.
	Наличие цокольного этажа
	-
	нет

	12.
	Наличие мансарды
	-
	нет

	13.
	Количество квартир
	-
	17

	14.
	Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	
-
	
5

	15.
	Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания
	

-
	-

	16.
	Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания
	


-
	
-



	17.
	Строительный объем
	-
	26222 куб.кв

	18.
	Площадь:
	
	

	а)
	многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками
	
-
	
6029,1 кв.м

	б)
	жилых помещений (общая площадь квартир)
	-
	5993,58 кв.м

	в)
	нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
	

-
	

348,7 кв.м

	г)
	помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
	

-
	

3383,9 кв.м

	19.
	Количество лестниц
	-
	3

	20.
	Уборочная площадь лестниц
	-
	272,2 кв.м

	21.
	Уборочная площадь общих коридоров
	-
	150,2 кв.м

	22.
	Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
	

-
	

1391,2 кв.м

	23.
	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	
-
	
 11075 кв.м

	24.
	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
	-
	



II. Техническое состояние многоквартирного дома

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома (кол-во, ед. измерения, % износа, описание работ по восстановлению)


	1. Фундамент

	Железобетонные сваи, железобетонный ростверк 
	Искривление горизонтальных линий цоколя  

	2. Наружные и внутренние капитальные стены 
	Кирпичные 

	Выветривание швов, трещины штукатурки

	3. Перегородки
	Кирпичные, дощатые
	Трещины на местах сопряжения перегородок со стенами и смежными конструкциями

	4. Перекрытия
	
Железобетонные плиты
	
Трещины в швах между плитами

	чердачные
	
	

	междуэтажные
	Железобетонные плиты
	Трещины в швах между плитами

	подвальные
	Железобетонные плиты
	Трещины в швах между плитами

	5. Крыша
	Мягкая совмещенная
	Следы протечек

	6. Полы
	Линолеум, плитка
	Стертость, разрывы линолеума, сколы плитки 

	7. Проемы
	 
Двойные, тройные створные, деревянные, металлопластиковые переплеты
	
Трещины в местах сопряжения коробок со стенами, рассыхание переплетов, неплотный притвор 

	окна
	
	

	               двери
	Металлические, простые, филенчатые 
	Оседание, приборы утрачены

	8. Отделка
	
Штукатурка, побелка, покраска, керамическая плитка, обои, стеновые панели, декоративная пенопластовая плитка 
	
Трещины и отпадение окрасочного слоя 

	              внутренняя
	
	

	              наружная
	Штукатурка и покраска цоколя, вентилируемый фасад из металлосайдинга   
	Трещины штукатурки, повреждение окрасочного слоя 

	9. Отопление, электро- и сантехнические устройства
	
	

	Центральное отопление 
	От групповой квартальной котельной
	Следы ремонта, капельные течи

	Электричество
	Проводка скрытая
	Частичная потеря эластичности изоляции проводов

	Водопровод
	От городской центральной сети
	Ослабление сальниковых набивок и прокладок кранов и запорной арматуры

	Канализация
	Сброс в городскую сеть
	Ослабление мест присоединения приборов 

	Горячее водоснабжение
	ИТП (Индивидуальный тепловой пункт)
	Ослабление сальниковых набивок и прокладок

	Ванны
	Чугунные, стальные, душ
	

	Газоснабжение
	Нет
	

	Телефон
	Есть
	

	Радио
	Есть 
	

	Телевидение
	Есть
	

	Сигнализация
	Нет
	

	Мусоропровод
	Нет 
	

	Лифт
	Нет
	

	Вентиляция
	Естественная 
	

	Напольные электроплиты
	Есть
	

	10. Крыльца 
	Железобетонные
	Трещины и сколы

	      Лестницы
	Железобетонные
	Трещины и сколы в ступенях, повреждения перил 

	      Прочие работы
	Бетонная отмостка
	Трещины 
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