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Требования к нестационарным торговым объектам, 
[bookmark: _GoBack]установленные Правилами благоустройства территории города Нижневартовска 
(утверждены решением Думы города от 18.09.2020 №667)

Нестационарные торговые объекты (далее – НТО) выполняются из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений. 
Внешний вид и условия размещения НТО должен соответствовать проекту архитектурно-художественного решения НТО.
НТО должны находиться в надлежащем санитарном и техническом состоянии. Надлежащее состояние внешнего вида подразумевает: целостность конструкций и элементов облицовки; отсутствие механических повреждений; наличие покрашенного каркаса; отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах конструкций; отсутствие на всех частях и элементах наклеенных объявлений, посторонних надписей, изображений и других информационных сообщений; наличие наружной подсветки в темное время суток.
НТО рекомендовано изготавливать в заводских условиях в соответствии с проектом архитектурно-художественного решения.
Обязательным условием размещения НТО является наличие проекта архитектурно-художественного решения НТО, согласованного управлением архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города.
Для согласования проекта архитектурно-художественного решения НТО заявитель представляет в управление архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города следующие документы:
1) заявление (подается в свободной форме);
2) проект архитектурно-художественного решения, который включает:
а) Текстовые материалы - оформляются в виде пояснительной записки и включают описание основных архитектурных и конструктивных решений с указанием габаритов объекта, материалов конструкции и цвета по системе RAL.
б) Графические материалы - оформляются в виде буклета и включают:
- фотофиксацию (фотографии) существующей ситуации без размещения объекта. Фотографии должны обеспечить в полном объеме четкую демонстрацию предполагаемого места размещения объекта, а также не содержать иных объектов, в том числе автомобильный транспорт, препятствующих указанной демонстрации. Фотографии должны быть выполнены не более чем за один месяц до обращения за получением согласования в количестве не менее трех цветных фотографий (в формате не менее 10 x 15 сантиметров и не более 13 x 18 сантиметров). Фотографии объекта должны быть сохранены с разрешением не менее 300 dpi, с соблюдением контрастности и цветопередачи и направлены в адрес управления архитектуры и градостроительства департамента строительства в электронном виде;
- чертежи (схема размещения объекта с привязкой всех его элементов к капитальным объектам и объектам благоустройства, фасады, план с элементами обустройства, разрезов, основных конструктивных элементов, элементов крепления, элементов оборудования с указанием размеров) ортогональные, в масштабе 1:200 или 1:100, или 1:50. Выбор масштаба чертежей осуществляется в зависимости от габаритных размеров графически отображаемого объекта. Изображение фасадов должны быть выполнены в цвете и отражать все элементы дизайн оформления, рекламы, информации с указанием их габаритов.
При использовании типового проекта вместо чертежей (фасады, план с элементами обустройства, разрезов, основных конструктивных элементов, элементов крепления, элементов оборудования с указанием размеров) может быть представлен паспорт объекта, если он содержит все необходимые сведения об архитектурно-художественном облике.
Схема благоустройства территории с привязкой всех его элементов к капитальным объектам и объектам благоустройства является обязательной;
- фотовизуализацию (графическая врисовка объекта в месте его предполагаемого размещения в существующую ситуацию). Выполняется в виде компьютерной врисовки конструкции на фотографии с соблюдением пропорций размещаемого объекта.
Характеристики НТО:
а) торговый объект, предназначенный и используемый для выкладки и демонстрации товаров, обслуживания покупателей, проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;
б) относится к элементам благоустройства (не является капитальным объектом);
в) не имеет прочной связи с землей вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения;
г) имеет конструктивные характеристики, позволяющие без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик осуществить (неоднократно) его перемещение, демонтаж, сборку.
Характеристики НТО, при наличии которых определяется невозможность его использования по назначению:
а) несоответствие основных конструктивных параметров собранного НТО: количества, конфигурации, габаритов;
б) изменение места размещения и взаиморасположения ограждающих конструкций и отдельных конструктивных элементов, материалов изготовления, указанных в технической документации и (или) иной документации, определяющей конструктивные параметры НТО;
в) визуально определяемые деформации поверхностей ограждающих конструкций и отдельных конструктивных элементов: смещение по вертикали и горизонтали, перекосы, прогибы, трещины, дыры, смятия, расслоения, коррозия, набухания, плесень, нарушение декоративного слоя, следы горения, расстройства болтовых, заклепочных, иных соединений конструкций, разрушение места размещения;
г) ухудшение внешнего вида визуально воспринимаемых поверхностей, элементов, составляющих поверхности НТО и элементов благоустройства, размещаемых совместно с НТО: изменение характеристик цветоносителей (текстуры, фактуры, цветового оттенка, хроматической яркости, контрастности, прозрачности), указанных в технической документации и (или) иной документации, определяющей конструктивные параметры НТО; визуально воспринимаемые несоответствия фасадов НТО установленным требованиям к внешнему виду НТО;
д) отсутствие и (или) изменение параметров элементов благоустройства, размещаемых совместно с НТО и (или) необходимых для функционирования НТО.
Недоступность НТО для покупателей - маломобильных групп населения (МГН), необеспечение равных условий жизнедеятельности для МГН с другими категориями населения, является основанием признать НТО невозможным к использованию по назначению.
Внешний вид НТО должен соответствовать типовым эскизным проектам, представленным в приложении 5 к Правилам благоустройства, либо индивидуальному проекту НТО (разработанному в соответствии с заданной стилистикой типовым решением НТО), согласованным с управлением архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города Нижневартовска.
НТО необходимо устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора.
Некапитальные сооружения питания необходимо оборудовать туалетами в соответствии с требованиями, установленными Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 N 32.
При отсутствии в непосредственной близости стационарных и мобильных туалетов владельцы НТО (кроме НТО, осуществляющих производство (приготовление) пищевой продукции) заключают договор на пользование туалетами с близлежащими стационарными организациями.
НТО должны соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к основным параметрам, внешнему виду, цветовому решению и материалам, применяемым в отделке:
- общая площадь должна составлять не более 18 квадратных метров - для киосков и не более 60 квадратных метров - для павильонов (за исключением киосков и павильонов, установленных до 01.03.2026);
- количество этажей - не более одного;
- высота от уровня прилегающей территории - не более 3,5 метров (при сгруппированном размещении нескольких НТО они должны иметь одинаковую высоту, а при переменной высоте или при наличии выступающих над основной высотой элементов должны создавать ритмически повторяющийся рисунок силуэта);
- высота внутренних помещений - не менее 3,0 метров для торгового зала, не менее 2,7 метров для киосков и иных помещений;
- наличие подсветки с энергоэкономичными источниками света по периметру фасада объекта;
- облицовка внешних поверхностей (фасадов), включая корпус, фриз, декоративные колонны и элементы, информационные поверхности, осуществляется композитными панелями или кассетным сайдингом нейтральных цветов - серого, бежевого, коричневого и их оттенков с возможным использованием акцентного белого цвета (не допускается применение для изготовления и облицовки кирпича, блоков, бетона, профлиста, рулонной и шиферной кровли; допускается использование в облицовке вставок из натурального дерева, в том числе реечных, а также фризовых частей). Обязательные требования к материалам распространяются, установленные настоящим абзацем на все нестационарные торговые объекты вне зависимости от времени их установки;
- окна и витрины должны иметь единый цветовой и стилистический характер в соответствии с архитектурным решением фасада;
- наличие информационной конструкции о наименовании объекта (размещается в границах фриза, в виде надписи из объемных световых букв или плоских букв), а также вывески с информацией о фирменном наименовании (наименовании) организации, месте ее нахождения (адрес) и режиме ее работы, оформленной в соответствии с требованиями, установленными приложением 5 к настоящим Правилам.
При остеклении витрин применяются безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. Фасады рекомендуется обрабатывать покрытием антиграффити.
Высота конструкции для киосков и павильонов не должна превышать 3,5 метров, заглубление - не более 0,4 метров. Габариты и конструктивные особенности павильонов должны обеспечивать доступ для маломобильных групп населения: минимальная ширина пандуса составляет 0,9 метров, минимальная ширина дверного проема входа в павильон - 0,9 метров. Устройство прилавка для киосков и павильонов рекомендуется на высоте 0,7 - 0,9 метров. Необходимо обеспечить достаточное освещение элементов в темное время суток встроенными или отдельно стоящими светильниками. На прилегающей территории необходимо обеспечить наличие урн, уличной мебели для организации мест кратковременного отдыха, установка обогревающих приборов.
Основными элементами благоустройства НТО являются укладка тротуарной плитки, установка урны и скамьи, установка дополнительного уличного освещения и оборудование велосипедной парковки, озеленение территории, в случае необходимости устанавливается пешеходное ограждение.
Техническая оснащенность НТО должна отвечать санитарным, противопожарным, экологическим правилам, правилам продажи отдельных видов товаров, соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения и реализации товара, а также обеспечивать соблюдение условий труда и правил личной гигиены работников.
НТО должны отвечать удобству и функциональности для осуществления торговой деятельности.
Допускается установка рольставней, утвержденных архитектурным паспортом НТО.
В случае оборудования НТО кондиционером, его наружный блок должен быть расположен на стальных салазках на крыше по центру с тыльной стороны фасада.
Отступление от требований к внешнему виду, конструктивным особенностям и параметрам НТО, размещаемых на городских территориях, допускается в случае, если указанное отступление обусловлено действующим техническим регламентом, утвержденной нормативной документацией, санитарными правилами и нормами.
Не допускается размещение НТО:
- в арках зданий;
- на элементах благоустройства, площадках (детских, отдыха, спортивных), транспортных стоянках;
- на газонах и прочих объектах озеленения;
- на тротуарах (за исключением скверов, парков, площадей, бульваров);
- на инженерных сетях и коммуникациях;
- в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций;
- в помещении (на площади) остановочного павильона, расположенного в полосе отвода автомобильных дорог (за исключением собственников остановочных павильонов с торговой площадью с которыми были заключены договоры аренды до вступления в силу настоящих Правил, вендинга), размещения за пределами посадочных площадок и площадок ожидания при соблюдении минимально необходимых требований: площадка для стоянки легковых автомобилей, мусоросборники;
- на обочинах дорог общего пользования;
- в случае, если размещение НТО уменьшает ширину пешеходных зон до 3 метров и менее;
- в случае, если расстояние от края проезжей части до НТО составляет менее 3 метров;
- в случае, если размещение НТО препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и т.д.);
- ближе 25 метров от вентиляционных шахт, ближе 6 метров от глухих фасадов зданий, ближе 15 метров от окон жилых помещений и витрин торговых предприятий, ближе 3 метров от ствола дерева, 1,5 метра от внешней границы кроны кустарников.
Запрещается:
- установка НТО, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности города Нижневартовска, в том числе без формирования земельных участков на территориях общего пользования, а также на земельных участках, расположенных на территории города Нижневартовска, государственная собственность на которые не разграничена, вне мест, предусмотренных Схемой размещения НТО на территории города Нижневартовска;
- торговля из ящиков, мешков, картонных коробок или другой случайной тары вне НТО;
- возведение у НТО пристройки, козырька, загородки, решетки, навеса, холодильного и иного оборудования, не предусмотренного проектом;
- размещение нестационарного холодильного оборудования вне НТО;
- складирование тары, поддонов, мусора, уборочного инвентаря и прочих подобных элементов на крыше НТО и на прилегающей к нему территории;
- размещение рекламно-информационного оформления (включая самоклеящуюся пленку) на остеклении и наружных стенах, а также выносных конструкциях, выступающих за габариты НТО;
- использование НТО не по целевому назначению.
Обязанность по содержанию территории в надлежащем санитарном состоянии, а также по обеспечению сохранности зеленых насаждений и осуществлению ее благоустройства возлагается на собственников (правообладателей) НТО, если иное не предусмотрено законом или договором.
При эксплуатации НТО собственники указанных объектов обязаны обеспечивать соблюдение требований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципального образования города Нижневартовска, в том числе производить:
- очистку прилегающей территории от снега, наледи регулярно по мере необходимости;
- незамедлительную уборку снежной массы и скола льда с тротуаров и подходов к НТО с последующим временным складированием на специально выделенных площадках в пределах занимаемого участка;
- производить вывоз снежной массы по мере накопления;
- посыпку прилегающей территории противогололедным материалом по мере необходимости;
- вывоз мусора в соответствии с договором и графиком на вывоз мусора;
- скос травы на прилегающей к НТО территории;
- ремонт и замену пришедших в негодность частей конструкций по мере необходимости, а в случаях угрозы безопасности граждан - незамедлительно;
- регулярную помывку и очистку НТО от вандальных надписей, граффити, "визуального" мусора.
Обязательные требования распространяются на все НТО (за исключением требования к площади киосков и павильонов, установленных до 01.03.2026).
